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GÜNDELİK YAŞAMDAN AFET SONRASINA:
DÖNÜŞEBİLİR KENT, YAŞAM VE DAYANIŞMA MERKEZİ TASARIMI
Aziz Duran Parkı – Ray Dönüşümü ve Yeşil Koridor Arakesiti
Proje Konusunun Tanımı ve Bağlamı
Kentlerde kamusal yapılar yalnızca belirli bir işleve hizmet eden yapılar değil; farklı kullanıcı gruplarını bir araya getiren, gündelik yaşamı destekleyen, açık ve kapalı kamusal mekânlar üreten ve değişen toplumsal ihtiyaçlara uyum sağlayabilen kentsel odaklardır. Özellikle başta deprem olmak üzere afet riski taşıyan kentlerde kamusal yapıların olağan kullanım koşullarının yanı sıra olağanüstü durumlarda üstlenebilecekleri roller de mimari tasarımın önemli tartışma alanlarından birini oluşturmaktadır.
Bu bitirme projesinde öğrencilerden, gündelik kent yaşamını destekleyen ve afet sonrasında farklı kullanımlara uyarlanabilen çok amaçlı bir kamusal yapı ve açık alan sistemi geliştirmeleri beklenmektedir. Projenin temel tartışma alanı, yapının yalnızca afet anı için tasarlanması değil; olağan zamanda aktif, erişilebilir ve kent yaşamına katılan bir kamusal odak olarak çalışırken afet sonrasında mekânsal ve işlevsel olarak dönüşebilmesidir.
Proje alanı, Adapazarı kent merkezinde Aziz Duran Parkı’nın doğu sınırında, mevcut demiryolu hattı ile park arasında yer alan yaklaşık 14.500 m² büyüklüğündeki alandır. Alanın batısında Aziz Duran Parkı ve park içerisindeki kamusal kullanımlar; doğusunda mevcut demiryolu hattı ve onun devamında yoğun konut dokusu bulunmaktadır. Kuzeyde Aziz Duran İstasyonu ve SASKİ çevresi, güneyde Maliye Caddesi ve kent içi ulaşım bağlantıları alanın yakın çevresini tanımlamaktadır.
Proje alanının doğu sınırındaki demiryolu hattı, Adapazarı Garı ile Mithatpaşa İstasyonu arasındaki rayların yer altına alınmasını ve üst kotta yeşil, sosyal ve kamusal bir süreklilik oluşturulmasını hedefleyen “Ray Dönüşümü ve Yeşil Koridor” projesinin geçtiği bölümlerden biridir. Bu dönüşüm, bugün fiziksel bir eşik oluşturan ray hattının gelecekte farklı bir kamusal karakter kazanması ve proje alanının Aziz Duran Parkı ile yeni koridor arasında önemli bir arakesite dönüşmesi potansiyelini ortaya çıkarmaktadır.
Bitirme projesi kapsamında; Aziz Duran Parkı – proje alanı – gelecekteki Yeşil Koridor – konut dokusu arasındaki ilişkileri yeniden kuran bir kamusal odak olarak değerlendirme beklenmektedir. Ray Dönüşümü ve Yeşil Koridor projesinin bütününün ayrıntılı tasarımı Bitirme Projesinin kapsamı dışındadır; öğrencinin sorumluluğu kendi proje alanının bu dönüşümle kuracağı mekânsal, işlevsel ve kamusal ilişkiyi geliştirmektir.



Proje Alanı ve Yakın Çevre
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Şekil 1. Proje alanı ve yakın çevresi (yaklaşık 14.500 m²)
Yakın çevrede Faik Baysal Kütüphanesi, Ziya Taşkent Konser Salonu, Sakarya Sanat Galerisi, Ofis Sanat Merkezi gibi kültürel-kamusal işlevler bulunmaktadır. Bu kamusal alanları destekleyen açık ve kapalı kamusal mekânlar ile  değişen toplumsal ihtiyaçlara uyum sağlayabilen kentsel odakların tasarlanması beklenmektedir. Proje alanında ve yakın çevresinde bulunan mevcut yapılar, kullanım ve kentsel elemanların korunması, dönüştürülmesi veya kaldırılmasına ilişkin kararlar; güncel durum analizi ve öğrencinin tasarım yaklaşımı doğrultusunda gerekçelendirilmelidir. 

Kentsel Bağlamın Ölçeklere Göre Ele Alınması
	Gar / Kent Merkezi
	Ray Dönüşümü +
Yeşil Koridor
	Proje Alanı +
Aziz Duran Parkı
	Mithatpaşa


1/2000 ölçekte koridorun bütünü kentsel bağlam ve ilişki düzeyinde okunacak; 1/1000 ölçekte ise proje alanının Aziz Duran Parkı, gelecekteki Yeşil Koridor ve yakın konut dokusuyla kurduğu bağlantılar geliştirilecektir.

Amaç ve Kapsam
Bitirme Projesinin temel amacı; öğrencinin mimarlık lisans eğitimi süresince edindiği bilgi, beceri ve tasarım yaklaşımını mesleki yeterlilik düzeyinde bütüncül bir mimari proje aracılığıyla ortaya koymasını sağlamaktır. Öğrenciden yalnızca işlevsel bir yapı tasarlaması değil; bağlamı, kullanıcıları, kamusal ilişkileri, açık alan sistemini, çevresel verileri ve farklı kullanım senaryolarını birlikte değerlendiren bir mimari düşünce geliştirmesi beklenmektedir.


Bitirme Projesi süreci; analiz, yorum, sentez ve tasarım üretimini kapsayan çok katmanlı bir çalışma olarak ele alınmakta; öğrencinin problem tanımlama, eleştirel düşünme ve mimari kararlarını gerekçelendirme becerilerini ortaya koyması amaçlanmaktadır. Nihai hedef; tasarım problemiyle örtüşen, işlevsel, estetik, bağlamsal ve teknik açıdan tutarlı bir mimari ürünün ortaya konmasıdır.
Proje, öğrencinin verilen takvime uyarak programı yorumlayacağı, kendi düşünce ve yaklaşımı ile geliştireceği bireysel bir çalışmadır. Föyde verilen zorunlu program çekirdeği ile seçmeli işlev grupları bir çerçeve oluşturmakta; öğrenciden yakın çevre ve kullanıcı analizleri doğrultusunda programını gerekçelendirmesi ve gerektiğinde yeni işlev önerileri geliştirmesi beklenmektedir.
Tasarımda Beklentiler
Proje, Aziz Duran Parkı ile gelecekteki Yeşil Koridor arasında geçirgen bir kamusal eşik olarak ele alınmalı; yapı, açık ve yarı açık mekânlarla birlikte bütüncül bir sistem oluşturmalıdır.
Kentsel geçirgenlik ve yaya sürekliliği tasarımın temel girdilerinden biri olmalı; park, proje alanı, yeni koridor ve doğudaki konut dokusu arasındaki erişim ilişkileri okunaklı biçimde kurulmalıdır.
Yapının gündelik yaşamda aktif kalması hedeflenmeli; farklı yaş ve kullanıcı gruplarının günün farklı saatlerinde yararlanabileceği kapsayıcı kamusal mekânlar geliştirilmelidir.
Mekânsal organizasyonda esneklik ve dönüşebilirlik esas alınmalı; farklı kullanımlara uyum sağlayabilen, bölünebilen/birleşebilen ve kullanım yoğunluğu değişikliklerine cevap verebilen çözümler üretilmelidir.
Proje iki temel senaryo üzerinden değerlendirilmelidir: Senaryo A – olağan/gündelik kullanım; Senaryo B – afet (deprem) sonrası geçici kullanım. Aynı mekânların iki durumda nasıl çalıştığı plan, kesit, diyagram ve kullanım senaryoları ile gösterilmelidir.
Afet sonrası senaryoda açık ve kapalı alanların geçici barınma/toplu kullanım, beslenme, temel sağlık ve danışmanlık, iletişim-koordinasyon, yardım kabul-dağıtım ve lojistik gibi gereksinimlere nasıl uyarlanabileceği araştırılmalıdır. Tüm işlevlerin tek yapıda toplanması zorunlu değildir; öğrencinin senaryosunu gerekçelendirmesi beklenir.
Taşıyıcı sistem, servis ve lojistik erişim, depolama, ıslak hacimler, yangın güvenliği, erişilebilirlik ve teknik altyapı kararları mimari kurgunun ayrılmaz parçaları olarak ele alınmalıdır.
İklime duyarlı tasarım, doğal aydınlatma ve havalandırma, gölgeleme, su yönetimi, geçirgen yüzeyler, bitkilendirme, enerji kullanımı ve malzeme seçimleri sürdürülebilirlik yaklaşımının somut mimari karşılıkları üzerinden geliştirilmelidir.
Proje alanındaki yapı taban oturumunun düşük yoğunluklu tutulması, kamusal açık alan sürekliliğinin korunması ve peyzajla bütünleşen bir yerleşim yaklaşımı geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bitirme projesi çalışma kabulü olarak yapı taban alanının proje alanının yaklaşık %30’unu aşmaması önerilmektedir. 

Değerlendirme Kriterleri
Ara jürilerin final değerlendirmeye katkısı %50, final jürisi ve final tesliminin katkısı %50’dir. Bitirme Projesi alan öğrenciler, üç ara ve bir final jürisinde ilan edilen şartlarda projelerinin dijital ve fiziki teslimini yapmakla ve jüriye sunmakla yükümlüdür. Devam ve jüri katılımı, Mimari Tasarım VIII – Bitirme Projesi yönergesindeki hükümler doğrultusunda değerlendirilir.
Jürilere katılım ve dönem içi çalışma sürekliliği.
Tasarım problemini kişisel olarak değerlendirme, çok boyutlu yaklaşma ve tasarım sürecini eleştirel biçimde yürütme becerisi.
Tasarım kararlarının kentsel bağlam, program, kullanıcı senaryoları ve mekânsal-biçimsel-tektonik organizasyon ile ilişkilendirilmesi.
Aziz Duran Parkı, Ray Dönüşümü ve Yeşil Koridor ile yakın konut dokusu arasındaki ilişkilerin tasarıma aktarılma düzeyi.
Program seçimlerinin araştırma ve ihtiyaç analiziyle gerekçelendirilmesi; Senaryo A ve Senaryo B arasındaki dönüşümün mimari olarak çözülmesi.
Taşıyıcı sistem, yapı teknolojisi, yangın güvenliği, erişilebilirlik, çevresel performans ve servis kararlarının mimari bütünlük içerisinde geliştirilmesi.
Tasarım kavramlarının üretiminde, geliştirilmesinde ve iletişiminde temsil araçlarının yeterli kullanımı ve çok boyutlu temsil medyalarında yetkinlik.
Jüri oturumları ve nihai sunum için istenen materyallerin eksiksiz teslimi.
Çalışma Takvimi

	HAFTA-1
	21.09.2026
	Proje föyünün öğrencilere paylaşımı (SABİS DUYURULAR YOLUYLA) 

	HAFTA-1
	22.09.2026
	Jürilerin öğrencilerle tanışma ve soru cevap toplantısı (online)

	HAFTA-5
	20.10.2026
	1. ARA JÜRİ*

	HAFTA-10
	24.11.2026
	2. ARA JÜRİ*

	HAFTA-13
	22.12.2026
	3. ARA JÜRİ*

	
	27.12.2026
	Derslerin bitişi

	
	
	FİNAL JÜRİSİ* (Kesin tarih duyurulacaktır)



Jüri Değerlendirmesi İçin İstenenler

1. Ara Jüri Oturumunda İstenenler
Şemalar ve Kentsel Yaklaşım
Bu aşamada hazırlanacak şemalar; öğrencinin tasarım problemine ilişkin kavramsal yaklaşımını, alanın mevcut ve gelecekteki bağlamını, geliştirdiği program senaryosunu ve ana tasarım stratejilerini ifade etmelidir. Anlatımların tasarım kararlarını açık ve gerekçeli biçimde desteklemesi beklenmektedir.
1/2000 Kentsel Bağlam ve İlişki Paftası: Gar–Mithatpaşa Ray Dönüşümü ve Yeşil Koridorunun genel güzergâhı, Aziz Duran Parkı, önemli kamusal/kültürel odaklar, ulaşım ve yaya bağlantıları, yeşil alan sürekliliği ve proje alanının kent içindeki konumu. Bu ölçek ayrıntılı koridor tasarımı değil, kentsel okuma ve strateji ölçeğidir.
1/1000 Yakın Çevre ve Geçiş Stratejisi: Proje alanının Aziz Duran Parkı, gelecekteki Yeşil Koridor, doğudaki konut dokusu ve yakın ulaşım bağlantılarıyla kurduğu ilişkiler; yaya hareketleri, girişler, kamusal açık alanlar ve temel bağlantı kararları.
Mevcut İşlevler / Eksik İşlevler Analizi: Yakın çevredeki kütüphane, konser/sanat, eğitim, atölye, park ve diğer kamusal kullanımların haritalanması; önerilecek programın bu bağlamda gerekçelendirilmesi.
Program Şemaları ve A/B Kullanım Senaryoları
Föy sonunda verilen zorunlu çekirdek program ile seçmeli modüller yorumlanarak öğrenciye özgü ihtiyaç programı oluşturulmalıdır. Öğrenci seçtiği modülleri ve varsa kendi program önerisini gerekçelendirmelidir.
Her temel işlev için “neden gerekli?”, “kim kullanır?”, “olağan kullanım”, “afet sonrası kullanım” ve “yaklaşık alan” başlıklarını içeren bir Program ve Dönüşüm Matrisi hazırlanmalıdır.
Senaryo A – Olağan/Gündelik Kullanım ve Senaryo B – Afet Sonrası Geçici Kullanım için kullanıcı, zaman ve mekân ilişkileri diyagramlarla açıklanmalıdır.
Vaziyet Planı ve İlk Çözüm Önerileri
Vaziyet Planı (1/500): Yapı yerleşimi, açık-yarı açık alanlar, park ve koridorla bağlantılar, yaya/araç/servis erişimi, peyzaj ve kamusal kullanım kararları.
İlk plan, kesit ve silüet denemeleri (1/500): Kütlesel organizasyon, açık-yarı açık-kapalı alan ilişkileri ve kentsel geçirgenlik kararları.
Mimari Rapor: Konuya yaklaşımı, problem tanımını, alan okumalarını ve program kararlarını özetleyen 500 kelimeyi geçmeyen rapor; süreç eskizleri eklenmelidir.
Maket (1/500): Yakın çevre, park, ray/koridor ilişkisi ve proje alanını birlikte gösterecek şekilde yaklaşık 40×80 cm boyutunda çalışma maketi.
Sunumlar A1 formatında hazırlanacak; her paftanın A3 kopyası jüriye sunulacaktır. Teslim şekli ve dijital yükleme ayrıntıları jüri öncesi duyurulacaktır.

2. Ara Jüri Oturumunda İstenenler
İkinci ara jüride öğrencinin, birinci ara jüride ortaya koyduğu kavramsal sorulara yanıt üretmiş, program ve kullanıcı kararlarını somutlaştırmış ve düşüncelerini mimarlık ölçeğine taşıyarak mekânsal biçimlenme ile işlevsel dağılım konusunda okunaklı öneriler geliştirmiş olması beklenmektedir. İç-dış mekân, açık-yarı açık alan, peyzaj ve dolaşım ilişkileri bütüncül bir anlayışla ele alınmalı; çevresel veriler, yapı sistemi ve malzeme kullanımına dair ilk kararlar geliştirilmelidir.
Kentsel Yaklaşım (1/2000 ve 1/1000): Ulaşım, yaya akışı, kamusal odaklar, park ve gelecekteki Yeşil Koridor ile kurulan ilişkilerin projeye yansıması.
Kavramsal ve İç-Dış Mekânsal Kurgu: Diyagramlar, storyboardlar, 3B görselleştirmeler ve atmosfer anlatımları.
Vaziyet Planı (1/500): Yapılaşma alanı, açık/yarı açık mekânlar, park ve koridorla bağlantılar, yaya/araç/servis dolaşımı ve peyzaj.
Geliştirilmiş Program Diyagramları: İşlev grupları, kullanıcılar, mekânsal hiyerarşi ve yaklaşık alan dağılımlarının açıklanması.
A/B Dönüşüm Şeması: En az bir temel plan veya aksonometri üzerinde olağan kullanım ile afet sonrası kullanımın karşılaştırmalı gösterimi.
Zemin Kat Planı (1/500): Yakın çevreyle bütünleşmiş şekilde girişler, kamusal kullanımlar ve açık alan sürekliliği.
Silüetler (1/500): Tasarımın park, yeni koridor ve çevre doku ile ilişkisini gösterecek en az 2 silüet.
Kesitler (1/500): Yapı, peyzaj, park ve koridor ilişkisini açıklayan en az 2 kesit.
Plan–Kesit–Görünüşler (1/200): İşlevsel dağılım, mekânsal süreklilik, taşıyıcı sistem yaklaşımı ve iç-dış mekân ilişkilerini okunaklı biçimde aktaran çizimler.
Çevresel Tasarım İlkeleri: Güneş-gölge, doğal aydınlatma/havalandırma, su ve peyzaj kararlarının ilk şemaları.
Grafik ve 3B İfadeler: İç ve dış mekân kurgusunu destekleyici anlatımlar.
Maket–1 (1/500): Kentsel ilişkileri ve kavramsal yaklaşımı gösterecek çevre bağlamlı maket.
Mimari Rapor: 500 kelimeyi geçmeyen, tasarım kararlarını ve gelişim sürecini açıklayan rapor; süreç eskizleri eklenmelidir.
Yukarıda belirtilen istenenler A1 formatında hazırlanacak; her paftanın A3 kopyası jüriye sunulacaktır.

3. Ara Jüri Oturumunda İstenenler
Üçüncü ara jüride gelişmiş tasarım kararlarının mimari ürün olarak sunulması, önceki jürilerde üretilen çalışmaların geliştirilmesi ve olgunlaştırılması beklenmektedir. Tasarımın mimari, yapısal, çevresel ve teknik kararları arasında tutarlı bir bütünlük kurulmalıdır.
Kentsel Yaklaşım (1/2000 ve 1/1000): Kentsel okumaların, park–proje alanı–Yeşil Koridor–konut dokusu ilişkilerinin ve temel erişim kararlarının nihaiye yakın ifadesi.
Kavramsal ve iç-dış mekânsal kurguyu açıklayan 3B çizimler, storyboardlar ve atmosfer görselleri.
Vaziyet Planı (1/500): Proje alanı sınırları, yapılaşma, açık-yarı açık mekânlar, dolaşım, servis, peyzaj ve çevre ilişkileri.
Zemin Kat Planı (1/500): Yakın çevre ve kamusal açık alanlarla bütünleşik şekilde.
Silüetler ve çevre kesitleri (1/500).
Plan–Kesit–Görünüşler (1/200): Tüm katlar, en az 3 kesit ve gerekli görünüşler.
Senaryo A / Senaryo B Dönüşüm Planları: En az bir plan düzeyinde iki kullanım biçiminin karşılaştırmalı ve ölçülebilir gösterimi; açık alanların afet sonrası kullanım kararları dâhil.
Taşıyıcı sistem, yapım teknolojisi ve malzeme ilişkilerini açıklayan çizimler ve şemalar.
Yangın güvenliği, erişilebilirlik, otopark, sığınak ve servis/lojistik alanlarının ilgili yönetmelikler doğrultusunda çözümü.
Çevresel Tasarım ve Dayanıklılık: Pasif tasarım kararları, su/enerji yaklaşımı ve afet sonrası işleyişi destekleyen temel teknik altyapı prensipleri.
Sistem Detayı (1/20): Özellikli taşıyıcı, kabuk, malzeme veya yapım teknolojisi kararlarını açıklayan en az 1 sistem detayı.
İç ve dış mekân kurgusunu anlatan grafik, şema ve 3B ifadeler.
Maket–1 (1/500): Kentsel ilişkileri ve kavramsal yaklaşımı gösterecek çevre bağlamlı maket.
Maket–2 (1/200): Mekânsal kurgu, yapı kabuğu ve atmosferi anlatan detaylı maket.
Animasyon: 45–60 saniye; proje alanının çevre bağlamını, yaya hareketlerini, olağan kullanım senaryosunu ve dönüşebilir mekân kurgusunu gösteren kısa sekanslar.
Yukarıda belirtilen istenenler A1 formatında hazırlanacak; her paftanın A3 kopyası jüriye sunulacaktır.

Bitirme Projesi Final Tesliminde İstenenler
Final tesliminde, önceki üç ara jüri boyunca alınan eleştiriler doğrultusunda projenin geliştirilerek son hâline ulaştırılması ve tasarım kararlarının bütüncül biçimde temsil edilmesi beklenmektedir. Çalışmayı farklı kılan nitelikler, bağlamla kurulan ilişkiler, program seçimlerinin gerekçesi ve olağan/afet sonrası dönüşüm senaryosu açık biçimde okunmalıdır.
Kentsel Ölçek Analizleri ve İlişkiler (1/2000 ve/veya 1/1000): Gar–Mithatpaşa dönüşüm bağlamı, park ve proje alanı ilişkileri, ulaşım, yaya akışları, kamusal odaklar ve yeşil alan sürekliliği.
Kavramsal Çerçeve ve Tasarım Yaklaşımı: Diyagramlar, konsept kolajlar, storyboardlar ve 3B görseller.
Vaziyet Planı (1/500): Proje alanı sınırları, yapılaşma, açık-yarı açık mekânlar, dolaşım, servis, peyzaj ve çevre ilişkileri.
İhtiyaç Programı ve İşlev Dağılımı: Program seçimlerinin gerekçesini, kullanıcıları ve alan dağılımlarını açıklayan diyagramlar/grafikler.
Planlar: Zemin kat planı 1/500 yakın çevreyle birlikte; tüm kat planları 1/200.
Kesitler ve Görünüşler: En az 3 kesit (1/200), çevre ile ilişkiyi açıklayan kesitler (1/500) ve gerekli cephe/görünüş çizimleri (1/200).
Senaryo A – Olağan Kullanım / Senaryo B – Afet Sonrası Kullanım: En az bir 1/200 plan veya eşdeğer ölçekte karşılaştırmalı dönüşüm anlatımı; yapı ve açık alanın afet sonrası kullanım kapasitesi ve organizasyonunun gerekçelendirilmesi.
Perspektifler / Renderlar: İç ve dış mekân atmosferlerini, kullanıcı deneyimini, park ve Yeşil Koridor ile kurulan ilişkiyi gösterecek şekilde.
Strüktür, Yapım Teknolojisi ve Malzeme İfadeleri.
Sistem Detayları: 1/20 ölçekte en az 2 sistem detayı.
Yangın güvenliği, erişilebilirlik, otopark, sığınak ve servis/lojistik ihtiyaçlarını ilgili yönetmelikler doğrultusunda açıklayan çizimler.
Açık Alan Düzenlemeleri: Park bağlantısı, yeni koridorla temas, yaya sürekliliği ve afet sonrası açık alan kullanımını açıklayan plan, diyagram ve perspektifler.
Çevresel Tasarım ve Sürdürülebilirlik: Güneş-gölge, doğal aydınlatma/havalandırma, peyzaj, su yönetimi, enerji ve malzeme kararlarını açıklayan şemalar.
Maket–1 (1/500): Kentsel ilişkileri ve çevre bağlamını gösterecek maket.
Maket–2 (1/200): Yapı kabuğu, strüktür, mekânsal kurgu ve atmosferi anlatan detaylı maket.
Mimari Rapor: 1000–1500 kelime; problem tanımı, kavramsal çerçeve, ihtiyaç programı, kullanıcı ve A/B senaryoları, tasarım süreci, mimari/strüktürel/çevresel kararlar, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve esneklik yaklaşımı.
Animasyon (45–60 sn): Proje alanı ve çevre bağlamı, kullanıcı hareketleri, iç-dış mekân sürekliliği ve olağan/afet sonrası dönüşüm kurgusunu destekleyen kısa sekanslar.
Sanal Tur / 360° Renderlar: Projenin deneyimlenebilirliğini artırıcı nitelikte ek sunum materyali olarak hazırlanabilir.

Sunum İlkeleri
Bütün jürilerde projelerin sunumu için hazırlanacak maketler ve çizimlerde malzeme ve çizim tekniğine ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Ölçek, izdüşüm ve genel mimari temsil ilkelerine uygun olmak koşuluyla sunum tekniği serbesttir. Öğrenciler, belirtilen belgelere ek olarak projelerini daha iyi ifade edecek ek çalışmaları hazırlayabilirler.
Pafta boyutları A1 olacaktır; sergileme ve asma düzeni pafta tasarımında dikkate alınmalıdır.
Dijital teslimler PDF formatında ve jüri öncesi duyurulacak dosya adı/ölçütlerine uygun biçimde hazırlanmalıdır.
Maketler jüri gününde fiziki olarak teslim edilir; dijital proje dokümanları ilan edilen süre içerisinde sisteme yüklenir.
Tüm çizimlerde ölçek, kuzey yönü, kot bilgileri, mekân adları, alan bilgileri ve gerekli açıklamalar okunaklı biçimde yer almalıdır.

Özet İhtiyaç Programı – Genel İlkeler
Aşağıdaki program, öğrencilerin aynı yapıyı tekrar etmesi amacıyla değil; ortak bir asgari performans ve program çerçevesi oluşturmak üzere hazırlanmıştır. Program iki bölümden oluşmaktadır: (A) tüm projelerde bulunması gereken zorunlu çekirdek işlevler ve (B) öğrencinin analizlerine göre seçeceği program modülleri.
Her öğrenci seçmeli program modüllerinden en az üç tanesini seçmeli; seçilen işlevleri yakın çevre, kullanıcı profili ve tasarım yaklaşımı üzerinden gerekçelendirmelidir. Öğrenci, jüri tarafından uygun görülmek koşuluyla, verilen modüller dışında kendi önerdiği bir işlevi de programa ekleyebilir.
Toplam kapalı inşaat alanının yaklaşık 7.000–8.000 m² aralığında olması öngörülmektedir. Verilen alanlar yaklaşık net alanlardır; dolaşım, ıslak hacimler, düşey sirkülasyon, teknik hacimler ve yönetmeliklerin gerektirdiği diğer alanlar toplam inşaat alanına dâhildir. Program, öğrencinin geliştirdiği senaryoya bağlı olarak yaklaşık %10 oranında değiştirilebilir; önemli olan toplam alanın değil, programın gerekçeli ve dengeli olmasıdır.

Program ve Dönüşüm Matrisi
Öğrenci, 1. Ara Jüri itibarıyla aşağıdaki başlıkları içeren kendi program matrisini hazırlamakla yükümlüdür:
İşlev / mekân
Programın gerekçesi
Ana kullanıcı grubu
Senaryo A – olağan kullanım
Senaryo B – afet sonrası kullanım
Yaklaşık net alan
Gerekli açık/yarı açık alan ilişkisi



Özet İhtiyaç Programı
A. Çekirdek Program
	İşlev Grubu
	Mekân / İşlev
	Yaklaşık Net Alan
	Afet Sonrası Karşılığı

	Kamusal Karşılama ve Ortak Alanlar
	Giriş, danışma, bekleme, iç kamusal buluşma/foaye, gerektiğinde farklı kullanımlara açılabilen ortak alanlar
	400–500 m²
	Afet sonrası kayıt, yönlendirme, bilgi ve buluşma alanı

	Esnek Çok Amaçlı Mekânlar
	Bölünebilir/birleşebilir düz zeminli salonlar; toplantı, eğitim, topluluk etkinliği vb.
	650–800 m²
	Geçici barınma, toplu kullanım veya destek alanı (Öğrenci tarafından geliştirilmesi beklenir)

	Eğitim / Toplantı / Grup Çalışma
	Farklı büyüklüklerde eğitim, toplantı, danışma ve grup çalışma odaları
	400–500 m²
	Koordinasyon, danışmanlık, temel sağlık/psikososyal destek

	Yemek Hazırlama ve Ortak Yemek Birimi
	Gündelik kullanımı destekleyen mutfak/servis ve ortak yemek alanı; eğitim mutfağı olarak kurgulanması zorunlu değildir
	400–550 m²
	Toplu yemek hazırlama ve dağıtım

	Yönetim ve Personel
	Yönetim, personel çalışma, toplantı, dinlenme ve destek alanları
	220–300 m²
	Koordinasyon ve idari destek

	Depo / Lojistik / Servis
	Genel depolar, mal kabul, servis, ekipman ve operasyon destek alanları
	400–500 m²
	Yardım kabul, sınıflandırma, stok ve dağıtım

	Teknik Birimler
	Sistem odası, trafo/UPS, ana tablo, jeneratör, HVAC, su vb.
	450–600 m²
	Acil durumda temel işleyişi destekleyen teknik altyapı

	Islak Hacimler / Sirkülasyon / Sığınak
	Yönetmelik ve tasarım gereksinimlerine göre
	—
	İki senaryoda da yeterli kapasite ve erişilebilirlik


B. Öğrenci Tarafından Seçilecek Program Modülleri
	İşlev Grubu
	Mekân / İşlev
	Yaklaşık Net Alan
	Afet Sonrası Karşılığı

	Üretim / Tamir / Yeniden Kullanım
	Ortak üretim, onarım, küçük ölçekli yapım ve yeniden kullanım atölyeleri
	500–700 m²
	Onarım, ekipman hazırlama, yardım organizasyonu

	Ortak Çalışma / Sosyal Girişim
	Ortak çalışma, küçük toplantı, sosyal girişim ve proje üretim alanları
	400–600 m²
	İletişim, bilgi ve koordinasyon

	Mahalle / Topluluk Birimleri
	Topluluk toplantıları, sosyal dayanışma ve sivil kullanım alanları
	350–500 m²
	Danışmanlık, koordinasyon ve topluluk desteği

	Çocuk / Aile / Gençlik
	Esnek etkinlik, oyun, destek ve birlikte kullanım mekânları
	450–650 m²
	Çocuk dostu alanlar ve aile destek kullanımları

	Hareket / Sağlıklı Yaşam
	Düz zeminli hareket, egzersiz ve çok amaçlı sağlıklı yaşam mekânları
	500–700 m²
	Geçici barınma veya toplu kullanım

	Yerel Üretim / Geçici Pazar
	Dönemsel pazar, yerel üretici, takas ve sosyal girişim kullanımları
	450–650 m²
	Yardım kabul ve dağıtım

	Kent Ekolojisi / İklim / Gıda
	Kent ekolojisi, çevresel farkındalık, uygulamalı eğitim, açık alan ve gıda ilişkili birimler
	350–500 m²
	Temel çevresel destek ve açık alan organizasyonu

	Afet Farkındalık ve Hazırlık
	İlk yardım, afet hazırlığı, uygulamalı eğitim ve toplumsal farkındalık birimleri
	300–450 m²
	Eğitim işlevinden operasyon/destek işlevine dönüşüm

	Öğrenci Önerisi
	Yakın çevre analizinden doğan, mevcut işlevleri tekrar etmeyen ve jüri tarafından uygun görülen yeni program
	300–700 m²
	Öğrencinin A/B senaryosuna göre tanımlanır


Her öğrenci en az üç seçmeli modül seçmelidir. Seçilen modüllerin toplamı, zorunlu çekirdek ve servis/teknik alanlarla birlikte yaklaşık 7.000–8.000 m² toplam kapalı inşaat alanı hedefi içinde dengelenmelidir.
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